**天津保联包装制品有限公司**

**固体废物污染环境防治信息**

天津保联包装制品有限公司是一家生产制造企业，在生产过程中公司遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，全面落实固体废物申报登记、危险废物转移联单等各项管理制度。

厂区内建有危险废物暂存间1座，用于贮存废塑料桶、含墨废水、废机油布、废活性炭、废UV灯管等。暂存间内按废物类别划分区域，满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并严格落实相关管理要求。一般固体废物暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。

1.危险废物产生、贮存、利用处置情况。

2023年危险废物产生、贮存及利用处置情况（单位：吨）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **废物名称** | **产生环节** | **废物代码** | **产生量** | **自行利用处置量** | **转移量** | **贮存量** | **利用处置方式** | **备注** |
| 含墨废水 |  | 900-253-12 | 0.062 | 0 | 0.063 | 0 | D10 |  |

2.一般工业固体废物产生、贮存、利用处置情况。

2023年一般工业固体废物产生、贮存及利用处置情况（单位：吨）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **废物名称** | **产生环节** | **废物代码** | **产生量** | **自行利用处置量** | **转移量** | **贮存量** | **利用处置方式** | **备注** |
| 废20L及以下塑料桶 |  | HW49其他废物- 900-041-49 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | D10 |  |

2024年危险废物产生、贮存及利用处置情况（单位：吨）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产生情况 | 自行利用/处置情况 | 委托外单位利用/处置情况 | 贮存情况 |
| 危险废物名称 | 危险废物类别及代码 | 形态 | 危险特性 | 产生量（吨） | 利用/处置方式 | 利用/处置量（吨） | 单位名称及许可证编号 | 利用/处置方式 | 利用/处置量（吨） | 今年底贮存量（吨） | 去年底贮存量（吨） |
| 1 | 含墨废水 | HW12染料、涂料废物- 900-253-12 | 液态 |  | 0.042 | / | / | 天津合佳威立雅环境服务有限公司TJHW004 | D10 | 0.042 | 0.05 | 0 |
| 2 | 废20L及以下塑料桶 | HW49其他废物- 900-041-49 | 固态 |  | 0.002 | / | / | 天津合佳威立雅环境服务有限公司TJHW004 | D10 | 0.002 | 0.005 | 0 |
| 3 | 废UV灯管 | HW29含汞废物- 900-023-29 | 固态 |  | 0.001 | / | / | 天津合佳威立雅环境服务有限公司TJHW004 | D1 | 0.001 | 0.002 | 0 |